Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановление заместителя Министра –

Главного государственного санитарного

врача Республики Беларусь

от . .2024 №

Форма

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_

Сфера контроля (надзора): соблюдение в бассейнах, аквапарках, объектах по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектах, физкультурно-спортивных сооружениях, принадлежащих субъектам хозяйствования (далее, если не определено иное, – объекты), законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата начала заполнения | Дата завершения заполнения |
|  число |  месяц |    год |   ч. |   мин. |  число |  месяц |    год |   ч. |   мин. |
| время | время |

|  |
| --- |
| Дата направления |
|  число |  месяц |    год |
|

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется <\*>:

для использования при планировании проверок ;

в ходе проверки выборочной , внеплановой ;

в ходе мониторинга , мероприятий технического (технологического, поверочного) характера  (заполняется контрольным (надзорным) органом при необходимости).

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов
(чек-лист)

Сведения о субъекте:

Учетный номер плательщика (УНП)         

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта

Место нахождения субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Форма собственности

Общая численность работающих \_\_\_\_\_\_, в том числе женщин \_\_\_\_\_\_.

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) субъекта

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту:

| № п/п | Формулировка требования, предъявляемого к субъекту (далее – требование) | Структурные элементы нормативных правовых актов,технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования <\*\*> | Сведения о соблюдении субъектами требований <\*\*\*> | Примечание(пояснение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Да | Нет | Не тре-буется | Коли-чествен-ный показа-тель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Общие положения *(максимальное количество баллов – 34)***  |
| 1.1. | При функционировании объекта обеспечивается соблюдение гигиенических нормативов по параметрам факторов среды обитания человека. | п. 4 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.2. | На объекте обеспечивается проведение текущего, капитального ремонта зданий и помещений, ремонт (замена) инженерных систем, в том числе систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), вентиляции, санитарно-технического оборудования в зависимости от их санитарного и технического состояния. | п.п. 3, 7 ОСЭТп. 5 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.3. | На объекте осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, требований гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с утвержденной руководителем объекта программой производственного контроля. | п. 6 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.4. | В бассейнах, аквапарках, объектах по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектах в рамках производственного контроля ежегодно проводятся исследования образцов воды из систем горячего и холодного водоснабжения на наличие бактерий Legionella pneumophila. | п. 6 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.5. | При проведении производственного контроля не используются ртутные термометры и приборы с ртутным наполнением. | п. 3 ОСЭТп. 6 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.6. | При эксплуатации территории, зданий и сооружений объекта предусмотрены условия по безбарьерной среде для жизнедеятельности (доступ и пребывание) инвалидов и лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. | п. 7 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.7. | На объекте имеется аптечка первой помощи универсальная, перечень вложений в которую определяется Министерством здравоохранения, и обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств.Не допускается хранение в аптечке первой помощи универсальной лекарственных средств и медицинских изделий с истекшим сроком годности. | п. 10 ОСЭТп. 8 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.8. | При хранении и использовании парфюмерно-косметической продукции, синтетических моющих средств и товаров бытовой химии (далее - моющие средства), дезинфицирующих средств, реагентов, используемых для водоочистки и водоподготовки, соблюдаются условия хранения (использования) и сроки годности, установленные производителем. | п. 9 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.9. | При выполнении работ, оказании услуг на объекте не допускается использование продукции без маркировки, позволяющей определить ее наименование (название), назначение (если это не следует из ее наименования), способ применения, срок годности, наименование производителя и страну происхождения. | п. 9 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.10. | При использовании на объекте для обеспечения питьевого режима посетителей упакованной питьевой воды и (или) установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров) не допускается использование упакованных емкостей после истечения их срока годности, в том числе после истечения указанного производителем срока годности емкостей от момента их вскрытия и начала использования, а также упакованных емкостей без маркировки. При организации питьевого режима посетителей с использованием упакованной питьевой воды и (или) установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров) и (или) питьевой воды из централизованной системы питьевого водоснабжения используется одноразовая посуда. | п. 10 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Структурные элементы установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров) проходят регулярную очистку и техническое обслуживание в соответствии с рекомендациями поставщика (производителя). | п. 10 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.12. | На объекте выполняются мероприятия по формированию здорового образа жизни, в том числе предусматривающие запрет курения табачных изделий, использования электронных систем курения, систем для потребления табака на территории и в помещениях учреждения (за исключением мест, предназначенных для курения).Места, предназначенные для курения, обозначены указателем «Место для курения». | п. 24 ОСЭТп. 11 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Отдельные категории работников объекта проходят обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и в дальнейшем периодические медицинские осмотры в порядке, установленном Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством труда и социальной защиты. | п. 11 ОСЭТп. 12 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Работники объекта, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией продовольственного сырья, пищевых продуктов и питьевой воды, обучением и воспитанием детей, коммунальным и бытовым обслуживанием, имеют медицинскую справку о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения. | п. 11 ОСЭТп.13 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Имеется положительное санитарно-гигиеническое заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы выполняемых (оказываемых) на объекте работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, согласно перечню, определяемому Министерством здравоохранения. | ст.ст. 16, 31 Законап. 14 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Имеется положительное санитарно-гигиеническое заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы объекта социальной инфраструктуры. | ст.ст. 16, 31 Закона |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Имеется положительное санитарно-гигиеническое заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы условий труда работающих. | ст.ст. 16, 31 Законап. 2 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | *Итого баллов по результатам оценки –*  |
| **2.** | **Требования к содержанию и эксплуатации территории объектов *(максимальное количество баллов – 8)***  |
| 2.1. | Территория объекта содержится в чистоте.В зимнее время лестницы, пандусы, тротуары, дорожки, территории спортивных, детских и хозяйственных площадок своевременно очищаются от всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, обрабатываются при необходимости разрешенными к применению противогололедными средствами. | п. 17 ОСЭТп. 15 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.2. | На территории созданы условия для сбора отходов: сбор и временное хранение крупногабаритных отходов лома и отходов черных и цветных металлов (металлолома), тары, стройматериалов, твердых коммунальных отходов осуществляются на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях;на территории учреждения установлены урны для сбора отходов. | п. 17 ОСЭТп. 16 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Оборудование и элементы площадок для сбора отходов, урны для сбора отходов и другие малые архитектурные формы находятся в технически исправном состоянии. | п. 16 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.4. | В целях хранения инвентаря для уборки территории учреждения выделено отдельное помещение или специальное место. | п. 17 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
|  | *Итого баллов по результатам оценки –*  |
| **3.** | **Требования к содержанию и эксплуатации зданий и помещений объектов *(максимальное количество баллов – 58)***  |
| 3.1. | Все поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения), поддерживаются в исправном состоянии.Покрытия пола, стен и потолков помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком. | п.7 ОСЭТп. 17 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.2. | На объекте обеспечивается исправное состояние инженерных коммуникаций, санитарно-технического и другого оборудования, надлежащее состояние помещений, твердого и мягкого инвентаря.Содержание и эксплуатация оборудования объекта соответствуют инструкции по его эксплуатации (руководству, паспорту изготовителя оборудования).Оборудование, мебель, спортивный инвентарь объекта в исправном состоянии и имеет покрытие, выполненное из материалов, стойких к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств (за исключением мягкой мебели). | п. 8 ОСЭТп.п. 17, 24 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Объект обеспечен холодным и горячим водоснабжением.Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения в точках водоразбора внутренней водопроводной сети объекта соответствует гигиеническому нормативу «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37. | п. 21 ОСЭТп. 18 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Оборудование системы водоотведения объекта соответствует предназначенной цели и обеспечивает полное удаление сточных вод. Система водоотведения находится в исправном состоянии. | п.22 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Вентиляционные системы находятся в исправном состоянии и чистоте. На все действующие вентиляционные установки имеются паспорта.Профилактический осмотр, обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха помещений объекта проводится с учетом рекомендаций их производителя, проектных организаций и организаций, проводящих паспортизацию систем вентиляции, но не реже одного раза в три года.Устранение выявленных неисправностей, дефектов систем вентиляции и кондиционирования проводится безотлагательно. | п. 19 ОСЭТп. 20 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Возможность проветривания помещений объекта обеспечена круглогодично, в том числе через фрамуги, форточки и створки (створку) стеклопакетов. | п. 21 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Организация световой среды, уровни естественной и искусственной освещенности помещений объекта соответствуют гигиеническому нормативу «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37.Естественное и искусственное освещение помещений и рабочих мест объектов соответствует характеру труда и разряду зрительных работ. | п. 20 ОСЭТп. 22 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Остекление оконных проемов целостное, осветительные приборы и защитная арматура содержится в исправном состоянии и чистоте. | п. 20 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Помещения объекта оборудованы туалетами для работников (при необходимости – для посетителей). Допускается наличие одного туалета для работников и посетителей. В туалетах созданы условия для соблюдения личной гигиены.Санитарные узлы укомплектованы держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой, урнами, унитазы – накладными сиденьями.Туалеты содержатся в исправном состоянии и чистоте. | п. 23 ОСЭТп. 23 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Душевые оборудованы смесителями с подводкой проточной горячей и холодной воды, полочками для косметических моющих средств, вешалками (крючками) для полотенец и мочалок, резиновыми ковриками. | п. 23 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Раздевальные оборудованы индивидуальными шкафчиками и скамейками. Количество индивидуальных шкафчиков соответствует количеству посетителей, которые могут одновременно посещать объект.  | п. 23 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.12. | В раздевальных или смежных с ними помещениях в доступных для посетителей местах установлены приборы для сушки волос (фены).  | п. 23 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.13. | В раздевальных и душевых поддерживается температура воздуха 24 - 26 °C. | п. 23 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.14. | В раздевальных и душевых не используются деревянные трапы. | п. 23 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Умывальники в помещениях объектов оборудованы дозирующими устройствами с жидким мылом. После использования жидкого мыла в дозирующее устройство помещается новый флакон или пустая емкость заполняется новой порцией жидкого мыла после ее мытья, дезинфекции и высушивания. Дозирующие устройства для жидкого мыла не пустые. | п. 33 ОСЭТп. 23 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Все помещения и оборудование помещений объектов, включая спортивное оборудование и спортивный инвентарь, санитарно-технические приборы, содержатся в чистоте. | п. 25 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.17. | Влажная уборка помещений и оборудования объекта проводится ежедневно и по мере необходимости с применением моющих и дезинфицирующих средств. | п. 25 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.18. | Проводится дезинфекция:резиновых ковриков в душевых – в конце дня с применением дезинфицирующих средств по фунгицидному режиму, обеспечивающему противогрибковое действие;накладок на унитазы – во время уборки;емкостей, помещений для хранения грязного белья – после освобождения от грязного белья. | п. 25 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.19. | Генеральная уборка всех помещений объекта проводится не реже одного раза в месяц и по эпидемическим показаниям с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по их применению. | п. 26 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.20. | Уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства хранятся в специально отведенных помещениях (местах) или отдельных шкафах. | п. 6 ОСЭТп. 27 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.21. | Для санитарных узлов выделен отдельный инвентарь. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря в санитарных узлах или специально отведенных местах, не допускается его хранение в туалете в открытом виде. | п. 6 ОСЭТп. 27 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.22. | Уборочный инвентарь после использования промывается горячей водой с моющими средствами и просушивается. | п. 27 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.23. | При хранении и использовании дезинфицирующих средств (приготовленных растворов дезинфицирующих средств) соблюдаются условия их хранения (реализации) и сроки годности, установленные производителем в инструкции по применению дезинфицирующих средств.Приготовленные растворы дезинфицирующих средств хранятся в закрытых емкостях, промаркированных с указанием наименования дезинфицирующего средства, его концентрации и даты приготовления раствора. | п. 28 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.24. | Не допускается пересечение и соприкосновение потоков чистого и грязного белья при хранении и транспортировке. Для хранения чистого белья на объекте выделены специально оборудованные для этих целей шкафы или стеллажи, имеющие покрытие, устойчивое к моющим и дезинфицирующим средствам В шкафах (стеллажах) для хранения чистого белья не допускается хранение посторонних вещей.Не допускается транспортировка грязного и чистого белья в одной и той же таре. | п. 29 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.25. | Стирка грязного белья производится в прачечных либо на объекте (при создании условий для ее проведения и сушки белья). Не допускается стирка грязного белья на дому. | п. 29 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.26. | Тара для транспортировки белья выполнена из материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Имеется раздельная тара для чистого и грязного белья с соответствующей маркировкой.После каждого использования (транспортировки) тары для белья осуществляется ее мытье (стирка) с применением моющих и дезинфицирующих средств. | п. 29 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.27. | У работников, осуществляющих выдачу чистого и прием грязного белья, имеется отдельная санитарная одежда для работы с чистым и грязным бельем. | п. 29 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.28. | На объекте созданы условия для соблюдения работниками личной гигиены, раздельного хранения их личной и чистой санитарной одежды, хранения грязной санитарной одежды. | п. 30 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.29. | Не допускается наличие грызунов и насекомых в помещениях объекта.Дезинсекционные и дератизационные мероприятия на объектах проводятся с использованием препаратов, разрешенных к применению.Не допускается проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий в присутствии посетителей. | п. 5 ОСЭТп.31 СанНиП |  |  |  |  |  |
|  | *Итого баллов по результатам оценки –*  |
| **4.** | **Требования к содержанию и эксплуатации бассейнов и аквапарков *(максимальное количество баллов – 60)***  |
| 4.1. | Бассейн или аквапарк (далее, если не определено иное, – бассейн) оборудован системами, обеспечивающими водообмен в ваннах бассейнов (циркуляционной системой водообмена (далее – бассейн рециркуляционного типа) или проточной системой водообмена (далее - бассейн проточного типа) или системой водообмена с периодической сменой воды без циркуляции или протока (далее – бассейн с периодической сменой воды)). | п. 32 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды обеспечивают эффективность обработки воды и безопасность работы бассейна. | п. 66 ОСЭТп. 33 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Каждая ванна имеет свою систему водоподготовки, обеспечивающую постоянство температуры воды и автоматическое дозирование реагентов. Не допускается последовательное включение в единую систему водоподготовки двух или более бассейнов. | п. 66 ОСЭТп. 33 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Оборудование систем водоподготовки исправно, используется в соответствии с назначением, указанным производителем в эксплуатационных документах. В системе водоподготовки бассейна рециркуляционного типа используется оборудование для общественных бассейнов в соответствии с классификацией производителя. | п. 33 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Вода, подаваемая в ванны, обеззараживается (посредством хлорирования, бромирования, озонирования, ультрафиолетового излучения и другими разрешенными методами). | п. 66 ОСЭТп. 33 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Для обработки воды в ваннах открытых, крытых и комбинированных плавательных бассейнов, бассейнов и водных аттракционов в аквапарках применяются химические реагенты и дезинфицирующие средства, предназначенные для этих целей и разрешенные к применению. | п. 66 ОСЭТп. 33 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Значение водородного показателя (pH) воды ванны бассейна при использовании хлорсодержащих дезинфицирующих средств не более 7,8 единиц pH. | п. 33 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Водообмен (объемный расход) в бассейне проточного типа не менее 15% объема ванны бассейна в час. Подача очищенной и подогретой воды в ванну бассейна проточного типа производится в течение всего времени эксплуатации бассейна. | п. 33 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.9. | В бассейне рециркуляционного типа осуществляется водоподготовка с добавлением во время работы бассейна свежей воды в количестве не менее 10% объема ванны в сутки (включая собственные нужды системы водоподготовки). | п. 66 ОСЭТп. 33 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Водообмен (объемный расход) в бассейне рециркуляционного типа в расчете на одного человека при хлорировании, бромировании, хлорировании (бромировании) с дополнительной обработкой ультрафиолетовым излучением не менее 2,0 м3/ч, при хлорировании (бромировании) с дополнительным озонированием – не менее 1,67 м3/ч. Подача очищенной, подогретой и обеззараженной воды в ванну бассейна рециркуляционного типа производится круглосуточно. | п. 33 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Ванны переливных бассейнов при их эксплуатации наполняются водой до краев переливных лотков. | п. 33 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Подача свежей воды в систему водоподготовки бассейна из централизованной системы питьевого водоснабжения и отвод воды ванны бассейна в систему водоотведения (канализации) осуществляется через узлы разрыва струи. | п. 33 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.13. | Вода, подаваемая в систему водоподготовки бассейна или используемая для наполнения ванны бассейна соответствует гигиеническим требованиям к питьевой воде, подаваемой населению системами централизованного питьевого водоснабжения, установленным гигиеническим нормативом «Показатели безопасности питьевой воды». | п. 34 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Показатели безопасности и безвредности воды в ванне бассейна соответствуют таблице 7 гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37. | п. 34 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Минимальная площадь зеркала воды ванны бассейна на одного человека для взрослых и детей соответствует нормативным значениям. | п. 35 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.16. | В бассейнах раздевальные для посетителей оборудуются туалетами, индивидуальными шкафами для хранения одежды. | п. 66 ОСЭТ  |  |  |  |  |  |
| 4.17. | Душевые бассейна оборудуются кабинами, смесителями с подводкой холодной и горячей воды, устройствами для средств гигиены, полотенец и мочалок. | п. 66 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.18. | На пути движения от душа к ванне бассейна имеются проходные ножные ванны с проточной водой. В проходные ножные ванны подается очищенная и обеззараженная вода из системы водоподготовки бассейна или системы питьевого водоснабжения. Допускается отсутствие проходных ножных ванн при непосредственном выходе из душевых на обходную дорожку бассейна. Покрытие обходных дорожек, дна ножных ванн противоскользящее. | п. 36 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.19. | Температура воды в ваннах бассейна для:оздоровительного плавания детей - 28 - 30 °C;оздоровительного плавания взрослых - 26 - 28 °C;занятий водными видами спорта - 24 - 26 °C.При проведении официальных республиканских спортивных соревнований или официальных международных спортивных соревнований и подготовке к ним устанавливаются иные параметры температуры воды в ванне бассейна в соответствии с правилами спортивных соревнований по виду спорта и (или) положением о проведении (регламентом проведения) спортивного соревнования. | п. 37 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.20. | Температура воздуха в залах бассейна с ваннами на 1 - 2 °C выше температуры воды.При одновременном размещении в зале бассейна нескольких ванн с разной температурой воды температура воздуха определяется по температуре воды ванны наибольшей площади.Относительная влажность воздуха в залах бассейна с ваннами не более 65%, скорость движения воздуха – не более 0,2 м/с. | п. 37 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.21. | Все помещения, в том числе конструктивные элементы бассейна, содержатся в чистоте. | п. 38 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.22. | Не допускается присутствие в воде ванны бассейна видимых невооруженным глазом пленок на поверхности, осадка, водных организмов, в том числе водорослей, и иных посторонних органических и механических включений. Прозрачность воды ванны бассейна обеспечивает полную видимость противоположного угла по самой длинной диагонали бассейна. | п. 38 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.23. | Ежедневно в конце рабочего дня проводится уборка помещений бассейна с применением дезинфицирующих средств по фунгицидному режиму, обеспечивающему противогрибковое действие. Ежедневной дезинфекции подлежат помещения туалетов, душевых, раздевалки, полы в залах бассейна с ваннами, дверные ручки и поручни, инвентарь. | п. 38 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.24. | Для поддержания помещений бассейна в чистоте на протяжении рабочего дня проводится текущая уборка залов бассейна с ваннами, туалетов, раздевальных, душевых. | п. 38 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.25. | Ежедневно в конце рабочего дня проводится опорожнение, механическая очистка и дезинфекция проходных ножных ванн. | п. 38 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.26. | Не реже одного раза в неделю проводится:механическая очистка стен и дна ванны бассейна с применением ручных и (или) автоматических чистящих приборов;опорожнение, механическая очистка и дезинфекция переливных лотков с решетками. | п. 38 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.27. | Не реже одного раза в полугодие проводятся опорожнение, механическая очистка и дезинфекция балансного резервуара (переливной емкости). Опорожнение, механическая очистка и дезинфекция балансного резервуара (переливной емкости) вихревой ванны (джакузи, гидромассажной ванны) проводятся ежеквартально. | п. 38 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.28. | В бассейнах рециркуляционного типа без полного слива воды не реже одного раза в месяц одновременно с проведением генеральной уборки проводится дополнительная обработка воды дезинфицирующими средствами. | п. 66 ОСЭТп. 38 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.29. | При эксплуатации бассейнов и аквапарков организован производственный контроль за показателями безопасности и безвредности воды в ванне бассейна, параметрами микроклимата помещений бассейна, воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Кратность проведения производственного контроля за показателями безопасности и безвредности в бассейнах и аквапарках соответствует приложению к СанНиП. | п. 39 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.30. | Администрацией бассейна разработаны локальные правовые акты, регламентирующие порядок действий при установлении несоответствий воды ванны бассейна санитарно-эпидемиологическим требованиям и гигиеническим нормативам, а также в случае попадания фекалий и (или) рвотных масс в воду ванны бассейна. | п. 40 СанНиП |  |  |  |  |  |
|  | *Итого баллов по результатам оценки –*  |
| **5.** | **Требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых (*максимальное количество баллов – 10)***  |
| 5.1. | При отсутствии централизованной системы водоотведения (канализации) в сельской местности объект по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых оборудован автономной (местной) системой водоотведения (канализации). Система водоотведения (канализации) находится в исправном состоянии. | п. 42 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Помещения, за исключением парилен, обеспечены урнами для мусора. | п. 43 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Ванны и тазы, предназначенные для мытья, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию высоких температур, коррозии и обработке дезинфицирующими средствами. | п. 44 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 5.2 | На протяжении рабочего дня в помещениях проводится текущая уборка полов, скамей в раздевальных, душевых, мыльных и парильных. | п. 45 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Ежедневно, в конце рабочего дня проводится уборка всех помещений, обработка оборудования и инвентаря. После уборки полы во всех помещениях вытираются насухо, помещения проветриваются. | п. 45 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Не допускаются засорение канализационных трапов и застой на полах сточной воды. | п. 45 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Генеральная уборка всех помещений, оборудования, инвентаря проводится ежемесячно с проведением дезинфекции по фунгицидному режиму, обеспечивающему противогрибковое действие. | п. 45 СанНиП |  |  |  |  |  |
|  | *Итого баллов по результатам оценки –*  |
| **6.** | **Требования к содержанию и эксплуатации СПА-объектов (*максимальное количество баллов – 22)***  |
| 6.1. | На объекте, оказывающем СПА-услуги, связанные с воздействием на тело, кожу и волосы потребителя, выделено помещение либо специальное место для дезинфекции инструментов, оборудованное раковиной и смесителями с подводкой горячей и холодной воды. | п. 62 ОСЭТп. 47 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 6.2. | В отношении каждого потребителя СПА-услуг используются продезинфицированные или одноразовые инструменты. Инструменты, используемые для обслуживания потребителей, после очистки и проведенной дезинфекции хранятся в промаркированных емкостях с крышками. | п. 62 ОСЭТп. 47 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 6.3. | При оказании СПА-услуг используется чистое индивидуальное белье (полотенца, простыни, салфетки и другое) и индивидуальная обувь для каждого потребителя. В зависимости от особенностей оказываемых СПА-услуг допускается использование потребителями личного белья и обуви. | п. 48 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Перед началом и после оказания СПА-услуг работники СПА-объекта моют руки с использованием моющих средств. | п. 48 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 6.5. | При оказании услуг по уходу за руками (ногами) подушки для маникюра (педикюра) выполнены из покрытия, устойчивого для обработки дезинфицирующими средствами.Перед обслуживанием потребителя подушки для маникюра (педикюра) покрываются чистой индивидуальной (одноразовой) салфеткой, в конце рабочей смены обрабатываются дезинфицирующим средством. | п.п. 48, 50 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 6.6. | При оказании услуг по уходу за волосами рабочий зал оборудован мойкой для мытья волос с подводкой проточной горячей и холодной воды. | п. 49 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Ванны (ванночки) для выполнения услуг по уходу за руками (ногами) после обслуживания каждого потребителя промываются с использованием моющего средства и дезинфицируются. | п. 50 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Емкости (ванны, купели) для оказания водных СПА-услуг перед обслуживанием каждого потребителя подвергаются очистке и дезинфекции. | п. 51 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 6.9. | При оказании СПА-услуги «соляной грот» («соляная комната», «соляная камера») применяется оборудование либо соляные панели, обеспечивающие концентрацию высокодисперсного сухого аэрозоля природной каменной соли не более 0,3 мг/м3. | п. 52 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 6.10. | При осуществлении в СПА-объекте услуг обертывания и (или) аппликации парфюмерно-косметическая продукция используется в соответствии с ее назначением и способом применения, установленным производителем. Не допускаются аппликации с использованием парафина, озокерита, грязи, торфа, глины, нафталана. | п. 53 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 6.11. | При оказании в СПА-объекте водных услуг применяются души и ванны с давлением пузырьков воздуха или струй воды в водной среде ниже 1,5 атм. | п. 54 СанНиП |  |  |  |  |  |
| *Итого баллов по результатам оценки –* |
| 7. | **Требования к содержанию и эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений *(максимальное количество баллов – 28)*** |
| 7.1. | Размещение физкультурно-спортивного сооружения соответствует специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду. | п. 14 ОСЭТп. 55 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Минимальная площадь приспособленного сооружения (помещения) для занятий физической культурой и спортом на одного человека для:игровых видов спорта – не менее 15 м2;ритмической гимнастики, аэробики, шейпинга, хореографии, единоборств – не менее 6 м2;атлетической гимнастики, культуризма (бодибилдинга) – не менее 5 м2;пилатеса, йоги – не менее 4 м2. | п.56 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Температура воздуха в помещениях для занятий физической культурой и спортом:в холодный период года – 15-21 °C;в теплый период года – 18-28 °C.Относительная влажность воздуха в помещениях для занятий физической культурой и спортом - 30 - 60%. | п. 57 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.4. | В физкультурно-спортивном сооружении созданы условия для обеспечения питьевого режима посетителей с использованием упакованной питьевой воды и (или) установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров) и (или) питьевой воды из централизованной системы питьевого водоснабжения. | п. 58 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Хранение спортивного оборудования и спортивного инвентаря упорядочено и осуществляется в специально отведенных местах. | п. 59 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.6. | На объекте проката коньков, лыж выделено помещение для очистки и сушки обуви (коньков, лыжных ботинок), хранения и выдачи чистой и просушенной обуви (коньков, лыжных ботинок), оборудованное стеллажами для их хранения с покрытием, обеспечивающим проведение мойки и дезинфекции. | п. 60 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Текущая уборка помещений проводится в начале и конце рабочего дня и во время перерывов между занятиями. | п. 61 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.8. | В конце рабочего дня и во время перерывов между занятиями проводится дезинфекция использованного спортивного инвентаря и спортивного оборудования. | п. 61 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.9. | В течение не менее 10 минут во время перерывов между занятиями проводится проветривание помещений для занятий физической культурой и спортом. | п. 61 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.10. | Спортивный ковер очищается ежедневно с использованием пылесосов. | п. 61 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.11. | Тренировочные мешки, переносной спортивный инвентарь протирается влажной ветошью не менее 1 – 2 раз в день. | п. 61 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.12. | Спортивные маты не реже 1 раза в неделю очищаются от пыли с помощью пылесосов или другими методами. | п. 61 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.13. | Съемные матерчатые чехлы (при наличии) по мере загрязнения подвергаются стирке. | п. 61СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.14. | Кожаные спортивные маты ежедневно протираются с использованием разрешенных к применению моющих средств. | п. 61СанНиП |  |  |  |  |  |
| *Итого баллов по результатам оценки –* |
| ***Фактическое количество баллов, всего –*** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

<\*> Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период с года окончания предыдущей выборочной проверки (включая этот год). При отсутствии предыдущей выборочной проверки контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период, не превышающий трех календарных лет.

<\*\*> Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании перечня нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (сокращено – Закон);

общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 (сокращенно – ОСЭТ);

специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2020 г. № 66 (сокращено – ССЭТ);

санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых,
СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 мая 2022 г. № 44 (сокращенно – СанНиП).

<\*\*\*> Расшифровка использованных обозначений в контрольном списке вопросов:

в графе «Да» - если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе « Нет» - если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» - если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе «Количественный показатель» - указывается количество баллов исходя из степени выполнения гигиенического требования;

в графе «Примечание» (пояснение) - для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

**Оценка показателей в баллах**

1. «Да» – (2 балла).

2. «Нет» – (0 - 1 балл):

1 балл – если требование реализовано не в полном объеме;

0 баллов – если требование не реализовано.

3. «Не требуется» – (2 балла)

**Оценка результатов**

1. Оценка результатов осуществляется по каждому разделу отдельно.

2. Итоговой оценкой объекта считается наихудшая по любому из разделов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Раздел перечня требований, предъявляемых к проверяемому субъекту | Фактическое количество баллов | Число признаков | Максимальное количество баллов | Риск не выражен или выражен слабо – от… баллов до… баллов | Средняя степень риска – от … баллов до … баллов | Выраженный риск – менее … баллов |
|  | Общие положения |  | 17 | 34 | 34-28 | 27-17 | 16 и менее |
|  | Требования к содержанию и эксплуатации территории объектов |  | 4 | 8 | 8-7 | 6-5 | 4и менее |
|  | Требования к содержанию и эксплуатации зданий и помещений объектов |  | 29 | 58 | 58-49 | 48-29 | 28 и менее |
|  | Требования к содержанию и эксплуатации бассейнов и аквапарков |  | 30 | 60 | 60-50 | 49-30 | 29и менее |
|  | Требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию услуг бань, саун и душевых |  | 5 | 10 | 10-8 | 7-5 | 4 и менее |
|  | Требования к содержанию и эксплуатации СПА-объектов |  | 11 | 22 | 22-19 | 18-11 | 10 и менее |
|  | Требования к содержанию и эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений |  | 14 | 28 | 28-24 | 23-14 | 13и менее |

Итоговая оценка

(риск не выражен или выражен слабо / средняя степень риска / выраженный риск)